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附件：
工程量清单
项目名称： 公司门口及市场内部道路“白改黑”改造工程
编制日期：       年     月     日
报价须知：  
1.计价规范与定额依据：本工程报价及编制需依据国家现行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及《贵州省市政工程计价定额》（最新版）进行编制。
2.材料价格依据：主要材料（如沥青混合料、玄武岩集料、SBS改性剂、土工格栅等）价格需按《贵阳市建设工程造价信息》2026年最新信息价执行；信息价中未包含的特殊材料（如AMP-100二阶反应型防水粘结涂料等），由响应人按当前市场实际询价并结合自身采购渠道自主填报。
3.费用计取标准：规费及税金按贵州省及贵阳市现行相关工程造价管理规定执行。安全文明施工费、交通疏导与安全防护费等措施项目，响应人需结合现场实际踏勘情况、交通组织方案及自身施工技术水平自主测算并一次性包干报价。
4.特殊工况说明：本项目为既有道路改造，涉及重载交通与大坡度叠加工况。响应人在报价时，必须充分考虑旧路面病害处治的不确定性、精铣刨糙化、高粘度改性粘层油洒布、AC-13C摊铺及陡坡专项碾压等工艺带来的成本增加，相关费用应综合分摊至各相关清单子目的综合单价中，不得漏报。
5.报价原则：本次报价为总价包干形式，除不可抗力及发包人重大设计变更外，结算时不作调整。

一、 分部分项工程量清单
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
(元)
	合价
(元)
	备注

	1
	040201001
	旧水泥路面病害处治
	1. 包含原路面断板、脱空、错台等病害的专项修复（如注浆、换板等）；2. 确保基层稳固，3m直尺检测平整度误差≤3mm。
	m²
	
	
	
	需结合现场踏勘情况

	2
	040203001
	旧路面精铣刨与清理
	1. 对旧水泥路面进行全断面精铣刨拉毛（深度3-5cm）；2. 高压吹风机彻底清除碎屑，确保基面洁净干燥。
	m²
	
	
	
	增加粘结粗糙度

	3
	040203002
	应力吸收层及防裂夹层
	1. 铺设玻纤土工格栅（抗拉强度＞120KN/m）；2. 含2-3cm AC-5改性沥青砂粒式调平缓冲层。
	m²
	
	
	
	防止反射裂缝

	4
	040203003
	高粘度改性粘层油
	1. 采用SBS改性乳化沥青或AMP-100二阶反应型防水粘结涂料；2. 洒布量控制在0.5-0.8L/㎡。
	m²
	
	
	
	抵抗重载剪切力

	5
	040203004
	沥青下面层摊铺
	1. 6cm厚AC-16C（SBS改性沥青混凝土）；2. 集料采用抗压碎、抗滑性好的玄武岩。
	m²
	
	
	
	重载抗车辙

	6
	040203005
	沥青上面层摊铺
	1. 4cm厚AC-13C（沥青玛蹄脂碎石混合料）；2. 含陡坡专项碾压工艺及平整度控制。
	m²
	
	
	
	重载抗车辙

	7
	040205001
	附属设施恢复
	1. 包含路面标线、路缘石修复等。
	项
	
	
	
	按实结算



二、 措施项目清单
	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	交通疏导与安全防护费
	项
	
	
	直连花溪大道专项交通组织、夜间警示等

	2
	安全文明施工费
	项
	
	
	围挡、防尘、废料清运等


三、 其他项目清单
	序号
	项目名称
	金额(元)
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	



四、 总价汇总表
	序号
	汇总内容
	金额(元)
	备注

	1
	分部分项工程费
	
	

	2
	措施项目费
	
	

	3
	其他项目费
	
	

	4
	规费及税金
	
	

	5
	工程总报价
	
	



